**科鲁斯维京升级版VIKING 0842/1042高清便携双筒望远镜**

**详细参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 有效倍数 | 8x | 10x |
| 物镜口径 | 42mm |
| 棱镜材质 | BAK4 |
| 防水 | 深度充氮防水(普通版没有） |
| 镀膜方式 | FMC多层镀膜 |
| 调焦方式 | 中心调焦 |
| 出瞳直径 | 5.2mm | 4mm |
| 出瞳距离 | 17.2mm | 15.2mm |
| 视场角度 | 6.3° | 5.8° |
| 千米视野 | 110m | 102m |
| 最近焦距 | 2m | 2m |
| 外形尺寸 | 160X130X55 |
| 重量 | 720g |

**产品特征：**

1、机身表面防滑纹设计，人体工学设计，使用更舒适。

2、良好的平衡系统确保望远镜可以平稳地拿在手中。

3、大尺寸调焦轮更方便进行调焦，中心聚焦系统使得您可以更加快速地观察到明亮清晰的图像。

4、旋转式镜杯，更加方便不同人士观察使用，对戴眼镜人士来说，这种设计使得他们观察的视野更加广阔。

5、外包防滑橡胶设计，防滑减震，大大加长使用寿命。

6、FMC全方位多层镀膜，使镜头有效降低光线反射，增强光学透光性，减少色差，还原真实色彩。使成像锐利清晰。

7、BAK4棱镜材质，成像清晰，无暗边。

8、充氮防水设计，防止内外温差使镜片出现雾化模糊及冷凝现象，影响观察效果。可在多种恶劣环境下使用。

**应用领域：**

可应用电力通讯线缆巡查、航海观测、安防警用、体育观赛、环保林业、农业、户外旅行、狩猎等众多领域。

**产品标配：**

机身、黑色软包、挂带、物镜盖、保修卡、说明书、擦巾布