**鲁斯途观10-30X50双筒高清变倍望远镜**

放大倍率：10-30x
镜体材料：铝合金
胶皮材料： 橡胶(NBR+PVC)
颜色：黑色
物镜口径：50
目镜口径：20
出瞳直径：6. 2mm~φ2.3mm±10%
出瞳距离：22mm~16.5mm
视场范围：4.4°~1.7°
视场范围：76m~30m
视场范围：228ft~90ft
瞳距可调范围：58~ 73mm
调焦方式：中调Center Focus
调焦透镜：目镜调焦Eye.
视度可调范围：﹣4 To +4 Diopter
调焦范围：﹣4 To +8 Diopter
棱镜系统： Paul prism
棱镜材料：K9
光学组成 Optical Configuration
物镜组成： 2E1G(即2片1组)
目镜组成：4E3G(即4片3组)
透镜类型： Spherical Lens(球面)
光学材料：光学玻璃(AII optical glass)
透镜镀膜Lens coating
镀膜条件：目镜、物镜镀宽带绿膜.
镀膜规格：420-680nm,R <05%(AVG)、420-680nm,R <1.0%(ABS蓝膜550nm (MGF2)。
棱镜镀膜 prism coating
入射面镀膜：蓝膜
镀膜规格：550nm (MGF2)
防水，防雾：不防水
眼杯类型Eye cup
材质： 橡胶(NBR)
目镜盖eye caps
类型：连体式

适合三脚架：可接三脚架

肩带：有

软包： 专有

材质：120D牛津布包
材质： 25mm宽织带
擦镜布：有

操作手册：有

包装：有

备注：参数作为参考，因为不同环境会有不同，以实际为准。